**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

«Поточний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) в будівлі Комунального закладу «Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» (ремонт та улаштування внутрішніх вбиралень, системи вентиляції, отмостки та ґанку)

за адресою: селище Стрижавка, вулиця 40-річчя Перемоги,3»

**(**за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Замовник: |  |
| Назва замовника | Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області |
| Код за ЄДРПОУ | 44064105 |
| Місцезнаходження | 23210, Вінницька область Вінницький район селище Стрижавка вулиця 40-річчя Перемоги,7 |
| Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), електронна адреса] | Подолянюк Надія Олексіївна – уповноважена особа, головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької областіТелефон +380973282227 e-mail: osvitastr@ukr.net |
| 2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro | UA-2024-07-05-009774-а |
| 3. Предмет закупівлі: | Поточний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) в будівлі Комунального закладу «Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» (ремонт та улаштування внутрішніх вбиралень, системи вентиляції, отмостки та ґанку) за адресою: селище Стрижавка, вулиця 40-річчя Перемоги,3 |
| Вид предмета закупівлі | Закупівля послуг |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Поточний ремонт частини підлоги третього поверху І корпусу будівлі Комунального закладу «Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» за адресою: селище Стрижавка, вулиця 40-річчя Перемоги,3 |
| Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| 4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн) | 760 000,00 грн. з ПДВ |
| 5. Кількість | 1 послуга |
| 6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені згідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів. |
| 7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розпису бюджету Стрижавської селищної ради на 2024 рік (додаткові кошти). |
| 8. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі | Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін |
|  | *Додаток 6* |
|  | *до тендерної документації* |
|  |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**Поточний ремонт частини підлоги третього поверху І корпусу будівлі Комунального закладу «Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» за адресою: селище Стрижавка, вулиця 40-річчя Перемоги,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поточний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) в будівлі Комунального закладу «Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» (ремонт та улаштування внутрішніх вбиралень, системи вентиляції, отмостки та ґанку) за адресою: селище Стрижавка, вулиця 40-річчя Перемоги,3  | од.вим. | кількість |  |
| Назва робіт |   |   |  |
| Сан. вузли | м2 | 16,3 |  |
| Фарбування стелі водоемульсійною фарбою | м2 | 37,5 |   |
| Фарбування стін водоемульсійною фарбою | м2 | 16 |  |
| Механічне очищення підлоги від масляної фарби | м2 | 16 |   |
| Облицювання підлоги керамічною плиткою | п.м | 16 |  |
| Улаштування плінтуса з керамічної плитки | м2 | 0,3 |  |
| Облицювання керамічною плиткою підвіконня | м2 | 11 |  |
| Монтаж сантехнічних перегородок | шт | 2 |  |
| Монтаж світильників | п.м | 20 |  |
| Прокладання трубопроводів ПП Ǿ25 | п.м | 15 |  |
| Прокладання трубопроводів ПП Ǿ20 | п.м | 16 |   |
| Прокладання трубопроводів ПП Ǿ40 | п.м | 5 |  |
| Прокладання трубопроводів каналізації Ǿ 50 мм | комплект | 2 |  |
| Установка унітазу (комплект) | шт | 6 |  |
| Установлення запірної арматури | шт | 2 |  |
| Установка умивальника | шт | 2 |  |
| Установлення змішувача для умивальника | шт | 2 |  |
| установка сушарок для рук | шт | 1 |  |
| Установлення нагрівачів індівідуальних водоводяних | шт | 2 |  |
| Установлення насосів каналізаційних | п.м | 22 |  |
| Прокладання пластикових коробів | п.м | 22 |  |
|  Прокладання кабелю ВВГнг 3\*2,5 в коробі | шт | 5 |  |
| Монтаж розеток |   |   |  |
| Вхід в подвал | м2 | 3,7 |  |
| Демонтаж бетонних відмосток | м3 | 10,4 |  |
| Розробка грунту в траншеї | м2 | 10 |  |
| Влаштування вертикальної гідроізоляції | м3 | 3,5 |  |
| Влаштування обратної засипки | м2 | 200 |  |
| Планування механізованим способом території | маш. год | 4 |  |
| Бульдозер | м3 | 4,5 |  |
| Влаштування щебеневої підсипки | м2 | 20,3 |  |
| Влаштування бетонної відмостки, товщ. 100 мм | м2 | 23 |  |
| Бетонування бетонних площадок по існуючій бетонній підготовці | п.м | 10 |  |
| Монтаж бетонних поребриків |   |   |  |
| Криша, корпус | п.м | 34 |  |
| Заміна жолобів водостічних | п.м | 17 |  |
| Монтаж водостічних труб  | маш.год. | 12 |  |
| Робота вишки  |   |   |  |
| Вентиляція | шт | 5 |  |
| Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 5 |  |
| При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (до 500мм) | шт | 4 |  |
| Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 4 |  |
| На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 4 |  |
| На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 500мм) | шт | 1 |  |
| Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | м2 | 0,257166 |  |
| Установлення вставок гнучких | грати | 1 |  |
| Установлення решіток вентиляційних | м2 | 11,8692 |  |
| Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм | м2 | 7,85 |  |
| Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм | м2 | 8,0384 |  |
| Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм | м2 | 4 |  |
| Прокладання повітроводів периметром до 900 мм | м2 | 0,091512 |  |
| Установлення фільтрів | м2 | 10 |  |
| Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь | шт | 1 |  |
| Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |  |
| Установлення калориферів масою до 0,1 т | грати | 16 |  |
| Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | пристрій | 1 |  |
| Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 10 | вен.мер | 1 |  |
| Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | послуга | 1 |  |
| Виконання робіт системи ПВ | послуга | 1 |  |
| Виконання підготовчих робіт для улаштування фундаменту і капітальних стін | послуга | 1 |  |
| Налаштування пуско-налагоджувальних робіт |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |